**抢救车技术需求：**

1.外形尺寸：L750×W475×H930mm±10%；

2.主要由铝·钢·ABS工程塑料结构组成；铝柱四柱承重；

3.ABS弧形底面注塑工艺成型两侧带有扶手，专业锐器盒，可左右任意摆放，凹陷设计可防止物品滑落，台面上配透明软玻璃；

4.车体左侧：隐藏式伸缩副工作台、除颤平台、可拆式档案盒；

5.车体右侧：配有隐藏式伸缩输液架、ABS双污物桶；

6.车体背后：除颤板，隐藏式伸缩氧气瓶支架，活动电源线；

7.车体正面：中控锁，配置有5层抽屉，内部隔片可自由分隔，抽屉拉手为红色燕尾款式、封口插槽式标示牌、防止液体及灰尘进入；

8.车体底部：豪华万向插入式静音轮，其中两只带刹车功能，脚轮材料为高强度聚氨酯。移动轻便灵活；

**远红外线加温器需求：**

一、适用范围：该产品用于分娩室、新生儿室、治疗室和免疫室作为局部加温用。

二、产品组成：辐射箱和可移动机架。

三、技术参数：

1、加热源：陶瓷板加热

2、陶瓷板加热寿命：2000小时；

3、红外波长：5μm～10μm

4、加热功率调节：500W/1000W二档可调

5、半功率工作时的升温速率：≥0.18℃ ∕min

6、全功率工作时的升温速率：≥0.36℃ ∕min

7、辐射箱可调角度：任意角度可调

8、辐射箱可调节高度：1520~1925mm

**其他设备除备注栏需求外无其他具体参数要求，医院常规使用且合法合规的产品即可。**